**Бензогенератор R3000E-L2 электростартер**

|  |  |
| --- | --- |
| **Технические характеристики RATO R3000E-L2** | |
| Вес нетто, кг | 48.0 |
| Габариты без упаковки, мм (ДxШxВ) | 590x445x460 |
| Габариты в упаковке, мм (ДxШxВ) | 605x465x470 |
| Напряжение, В | 220 |
| Стартер | Электро / ручной стартер |
| Max мощность, кВт | 3.0 |
| Емкость топливного бака, л | 12.0 |
| Мощность номинальная при 220 В, кВт | 2.7 |
| Альтернатор | синхронный |
| Производитель двигателя | CHONGQING RATO TECHNOLOGY CO., LTD |
| Модель двигателя | R210 |
| Контейнерный | нет |
| Автозапуск (АВР) | нет |
| Класс товара | Бытовой |
| Дисплей | да |
| Обмотка альтернатора | медь |
| Тип кожуха | открытый |
| Вид топлива | бензин |
| Марка топлива | АИ-92 |
| Объем системы смазки, л | 0.6 |
| Мощность максимальная при 220 В, кВт | 3.0 |
| Эл. выходы 380/220/12, шт | -/2/- |
| USB-порт | да |
| Объем двигателя, см³ | 212 |
| Мощность двигателя, л.с. | 7.0 |
| Аккумулятор в комплекте | да |
| Расход топлива, л/ч | 1.2 |
| Уровень шума, дБ | 70 |
| Тип двигателя | 4-х тактный |
| Степень защиты | IP23 |
| Сила тока розеток 380/220/12, А | -/2x16/- |
| Контроль напряжения | AVR |
| Колеса и ручки | нет (опция) |
| Индикатор уровня топлива | да |
| Счетчик моточасов | да |
| Выход 12V (DC) | да |
| Датчик масла | да |
| Тип электростанции | портативные, мобильные |