**Технические характеристики RATO R1250iS-C**

****

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Вес нетто, кг | 13.5 |
| 2 | Габариты без упаковки, мм | 450x240x385 |
| 3 | Напряжение, В | 220 |
| 4 | Стартер | ручной стартер |
| 5 | Max мощность, кВт | 1.1 |
| 6 | Емкость топливного бака, л | 2.6 |
| 7 | Мощность номинальная при 220 В, кВт | 1.0 |
| 8 | Альтернатор | Инверторный |
| 9 | Производитель двигателя | CHONGQING RATO TECHNOLOGY CO., LTD |
| 10 | Модель двигателя | R60i |
| 11 | Контейнерный | да |
| 12 | Автозапуск (АВР) | нет |
| 13 | Класс товара | Бытовой |
| 14 | Дисплей | нет |
| 15 | Обмотка альтернатора двигателя | медь |
| 16 | Тип кожуха | закрытый |
| 17 | Вид топлива | бензин |
| 18 | Марка топлива | АИ-92 |
| 19 | Объем системы смазки, л | 0.6 |
| 20 | Мощность максимальная при 220 В, кВт | 1.1 |
| 21 | Эл. выходы 380/220/12, шт | -/1/1 |
| 22 | USB-порт | нет |
| 23 | Объем двигателя, см³ | 60 |
| 24 | Мощность двигателя, л.с. | 1.9 |
| 25 | Аккумулятор в комплекте | нет |
| 26 | Расход топлива, л/ч | 0.6 |
| 27 | Уровень шума, дБ | 61 |
| 28 | Тип двигателя | 4-х тактный |
| 29 | Степень защиты | IP23 |
| 30 | Сила тока розеток 380/220/12, А | -/1x16/5 |
| 31 | Контроль напряжения | Инверторный |
| 32 | Колеса и ручки | нет |
| 33 | Индикатор уровня топлива | нет |
| 34 | Счетчик моточасов | нет |
| 35 | Выход 12V (DC) | да |
| 36 | Датчик масла | да |
| 37 | Тип электростанции | Инверторный |